Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 406966-2014 z dnia 2014-12-11 r.](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=406966&rok=2014-12-11) Ogłoszenie o zamówieniu - Koźminek
1.Nowego ciągnika komunalnego o następujących parametrach; a) silnik 4 cylindrowy spełniający normę emisji spalin EURO 3 lub wyższą,moc 75 KM do 90KM pojemność 4000cm3 do 4400cm3 b) napęd 4x4 c) sprzęgło z niezależnym...
Termin składania ofert: 2014-12-22

**Numer ogłoszenia: 408712 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 406966 - 2014 data 11.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7637085, fax. 062 7637207.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.
* **W ogłoszeniu jest:** : 1.Nowego ciągnika komunalnego o następujących parametrach; a) silnik 4 cylindrowy spełniający normę emisji spalin EURO 3 lub wyższą,moc 75 KM do 90KM pojemność 4000cm3 do 4400cm3 b) napęd 4x4 c) sprzęgło z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM d) automatyczne blokady mechanizmów różnicowych przedniego i tylnego mostu (dopuszczalna sterowana przyciskiem w kabinie) e) zbiornik paliwa min 110litrów f) skrzynia biegów synchronizowana z rewersem mechanicznym 12/12 (opcjonalnie 16/16,20/12,24/24) g) kierownica regulowana h) przedni WOM i) WOM tylny540-1000obr/min j) przedni i tylny TUZ z wyjściami hydraulicznymi k) Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej dwusekcyjny jedno i dwustronnego działania l) instalacja pneumatyczna do przyczep, jedno i dwuobwodowa ze sprężarką m) lusterka wsteczne teleskopowe m) zaczep do przyczep regulowany o) zaczep dolny uniwersalny do beczki asenizacyjnej p) zaczep do przyczep jednoosiowych r) kabina komfortowa dwudrzwiowa z klimatyzacją i ogrzewaniem+lampa ostrzegawcza s) lampy robocze w dachu tył i przód t) koła przednie 340/85(380/70) R24, tył 420/85 (480/70) R34 lub większe u) świadectwo homologacji w) siedzisko kierowcy komfortowe x) Obciążniki przednie oraz kół tylnych 2.Nowego beczkowozu sanitarnegoo następujących parametrach; Zbiornik stalowy, cynkowany ogniowo na zewnątrz i wewnątrz,pierścienie wzmacniające poj.min. 5000litrów. Wóz asenizacyjny w wyposażeniu standardowym winien posiadać: zabezpieczenie przed przelaniem z tyłu hydraulicznie sterowana zasuwa z łyżką rozlewową i zasuwa ręczna 4-6. króciec boczny z zaworem czerpalnym oraz króciec spustowy w najniższym punkcie zbiornika wałek przekaźnika mocy tylna dennica otwierana na zawiasie hamulec ręczny postojowy wąż ssący 4-6 o długości 2x6 m z koszem kompresor z zaworem bezpieczeństwa łyżkę rozlewową tłumik - odzyskiwacz oleju błotniki zbiornik przelewowy wzierniki szklane z przodu i z tyłu manowakuometr regulowaną stopę podporową wymienny zaczep instalację hamulcową pneumatyczną instalację elektryczną 12V Wóz winien posiadać deklarację zgodności WE. Świadectwo homologacji umożliwia zarejestrowanie wozu oraz dopuszczenia do poruszania się po drogach publicznych...
* **W ogłoszeniu powinno być:** 1.Nowego ciągnika komunalnego o następujących parametrach; a) silnik 4 cylindrowy spełniający normę emisji spalin EURO 3 lub wyższą, moc 75 KM do 90KM pojemność 4000cm3 do 4400cm3 b) napęd 4x4 c) sprzęgło z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM d) automatyczne blokady mechanizmów różnicowych przedniego i tylnego mostu (dopuszczalna sterowana przyciskiem w kabinie) e) zbiornik paliwa min 110litrów f) skrzynia biegów synchronizowana z rewersem mechanicznym 12/12 (opcjonalnie 16/16,20/12,24/24) g) kierownica regulowana h) przedni WOM i) WOM tylny540-1000obr/min j) przedni i tylny TUZ z wyjściami hydraulicznymi k) Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej dwusekcyjny jedno i dwustronnego działania l) instalacja pneumatyczna do przyczep, jedno i dwuobwodowa ze sprężarką m) lusterka wsteczne teleskopowe m) zaczep do przyczep regulowany o) zaczep dolny uniwersalny do beczki asenizacyjnej p) zaczep do przyczep jednoosiowych r) kabina komfortowa dwudrzwiowa z klimatyzacją i ogrzewaniem+lampa ostrzegawcza s) lampy robocze w dachu tył i przód t) koła przednie 340/85(380/70) R24, tył 420/85 (480/70) R34 lub większe u) świadectwo homologacji w) siedzisko kierowcy komfortowe x) Obciążniki przednie oraz kół tylnych Dodatkowe wyposażenie: -tablica wyróżniająca do ruchu drogowego, - gaśnica, - trójkąt ostrzegawczy Sprzedawca, ciągnik rolniczy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.62-840 Koźminek ul. Kościuszki 7,Dostarczony ciągnik musi posiadać: świadectwo homologacji na terenie RP, fabryczna instrukcja obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji , protokoły wykonanych prób i badań laboratoryjnych jeśli były wykonywane, atesty na wbudowane w pojeździe urządzenia, dokumentacja UDT - jeśli jest wymagana, katalog części zamiennych komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta książkę serwisową w języku polskim pakiet ubezpieczeń OC i AC na okres 12 miesięcy , pełny zbiornik paliwa 2.Nowego beczkowozu sanitarnegoo następujących parametrach; Zbiornik stalowy, cynkowany ogniowo na zewnątrz i wewnątrz,pierścienie wzmacniające poj.min. 5000litrów. Wóz asenizacyjny w wyposażeniu standardowym winien posiadać: zabezpieczenie przed przelaniem z tyłu hydraulicznie sterowana zasuwa z łyżką rozlewową i zasuwa ręczna 4-6. króciec boczny z zaworem czerpalnym oraz króciec spustowy w najniższym punkcie zbiornika wałek przekaźnika mocy tylna dennica otwierana na zawiasie hamulec ręczny postojowy wąż ssący 4-6 o długości 2x6 m z koszem kompresor z zaworem bezpieczeństwa łyżkę rozlewową tłumik - odzyskiwacz oleju błotniki zbiornik przelewowy wzierniki szklane z przodu i z tyłu manowakuometr regulowaną stopę podporową wymienny zaczep instalację hamulcową pneumatyczną instalację elektryczną 12V Wóz winien posiadać deklarację zgodności WE. Świadectwo homologacji umożliwia zarejestrowanie wozu oraz dopuszczenia do poruszania się po drogach publicznych.. ..