Pytania i odpowiedzi odnośnie przetargu **Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku”**

Działając na podstawie art 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2013 r., poz .907 ze zmianami) Gmina Koźminek przekazuje treść pytań i odpowiedzi skierowanych przez wykonawców do Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego

Pytanie 1

Brak informacji na temat istniejącej tablicy elektrycznej TG która, zgodnie z projektem ma podlegać wymianie.

Odpowiedz 1

Do wyceny istniejącej tablicy należy przyjąć:

- demontaż istniejącej tablicy rozdzielczej z wypięciem istniejących

obwodów.

- zainstalowanie nowej tablicy typu np. Legrand IP 65 3x18 n/t

- w tablicy przewidzieć:

- wyłącznik FR 531-100

- ochronniki przepięciowe DEHNquard typu T-270

- wyłącznik przeciwporażeniowy Fi 40/0,03 szt 2.

- zabepiecznia R 303 25, R303 35

- wyłączniki instalacyjne S191B10 szt. 10, S191C16 szt 10

- 3 x L301 koloru czerwonego

Pytanie 2

Brak przedmiaru elektrycznego pozwalającego na prawidłową wycenę robót.

Odpowiedz 2

Wycenę robót elektrycznych należy sporządzić w oparciu o projekt

budowlany uwzględniając pełny zakres robót związany z wykonaniem

projektowanego przyłącza do kontenera sanitarnego.

W projekcie założono, że kontener sanitarny będzie obiektem gotowym

wyprodukowanym przez producenta budynków kontenerowych , dla którego

opracowany projekt budowlany jest wystarczający do sporządzenia wyceny. W

związku z powyższym oferent uwzględniając ww. projekt winien

kontener wycenić jako komplet

Kontener sanitarny winien być wyposażony w wew. instalację elektryczną i

wod-kan oraz armaturę i osprzęt zgodnie z projektem.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z dokumentacją kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej, zgodnej z konstrukcją przedmiaru zamiast kosztorysu nakładczego? Kosztorys nakładczy koncentruje się na najprostszych pracach takich jak prace ziemne, utwardzenie terenu czy ustawienie ogrodzenia. Szczegółowe dane dotyczące kontenera sanitarnego nie są wymagane podczas gdy na nim właśnie koncentruje się znaczna część kosztów inwestycji.

Odpowiedz 3

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia wraz z dokumentacją kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej.

Pytanie 4

Prosimy o doprecyzowanie sposobu zaznaczenia stref handlu poszczególnymi towarami. Poza planem sytuacyjnym nie podano innych danych. Przedmiar i kosztorys nie obejmują tych kosztów. Prosimy o poprawienie przedmiaru i kosztorysu.

Odpowiedz 4

Wyznaczenie stref handlowych nie stanowi przedmiotu zamówienia. Strefy

zostaną wyznaczone przez użytkownika targowiska na etapie użytkowania placu.

Pytanie 5

W punkcie V. 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający oczekuje, że wykonawca będzie dysponował polisą OC na kwotę minimum wartość zamówienia. Polisa odpowiedzialności cywilnej służy do pokrycia szkód mogących powstać w mieniu osób trzecich w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem polisa nie ma związku z wartością zamówienia. W tych okolicznościach zadanie zabezpieczenia na poziomie równym zamówienia jest niezrozumiałe. Prosimy o określenie polisy OC na poziomie od 100 do 150 tys. złotych.

Odpowiedz 5

Przychylamy się do opinii oferenta i wykonawca powinien posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę 150 tyś zł.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza w kontenerze sanitarnym zamiast świetlików zastosowanie okien?

Odpowiedz 6

Projekt przewiduje doświetlenie pomieszczeń świetlikami dachowymi,

które należy uwzględnić przy wycenie kontenera sanitarnego.

Pytanie 7

W projektowanym budynku montować grzejniki elektryczne zapewniające temperaturę wewnętrzną 16 ºC. W opisie przewiduje się tylko ogrzewanie elektryczne.

Odpowiedz 7

Ogrzewanie elektryczne budynku zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 8

W opisie jest zaznaczone, że szczegóły wyposażenia sanitarnego zostaną ustalone przez użytkownika w trakcie realizacji obiektu:

1. pytanie czy miski ustępowe, pisuary i umywalki tradycyjne czy na stelażach?
2. Jakie zabezpieczenie przy umywalce i kompakcie dla osób niepełnosprawnych?

Odpowiedz 8

Wyposażenie: miski ustępowe, pisuary i umywalki należy uwzględnić

jako tradycyjne (nie na stelażach).

(Zabezpieczenia) Pochwyty dla niepełnosprawnych zgodnie z rysunkiem

architektonicznym:

U1 - uchwyt przy wc dla niepełnosprawnych na ścianie (stały) uchwyt

prosty dł. 60cm, średnicy 30mm malowany proszkowo w kolorze białym;

U2 - uchwyt przy wc dla niepełnosprawnych na ścianie uchylny -

uchwyt dł. 60cm, średnicy 30mm malowany proszkowo w kolorze białym;

U3 - uchwyt przy umywalce stały, poziomy, lewy i prawy, dl. 60cm,

średnicy 30mm malowany proszkowo w kolorze białym;