Pytania i odpowiedzi odnośnie:" **Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Dąbrowa,,**

Działając na podstawie art 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2010r., nr 113, poz .759 ze zmianami) Gmina Koźminek przekazuje treść pytań i odpowiedzi skierowanych przez wykonawców do Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego

W projekcie budowlanym branży architektoniczno – budowlanej brak informacji nt. wymiarów i kolorystyki stolarki. W związku z tym proszę o podanie:

Pytanie 1

wymiarów zewnętrznych drzwi PVC oraz określenie czy drzwi mają być cało przeszklone czy wypełnione panelem PVC? Proszę o określenie koloru stolarki.

Odpowiedz 1

Drzwi zewnętrzne wejściowe główne oznaczone na projekcie jako DW1, wymiar

zgodnie z oznaczeniem na rzucie przyziemia branży architektonicznej 90+40/200 (

szerokość skrzydła wejściowego min. 90cm), wymiar w świetle ościeży 151/210,

pełne, wzmocnione, klasy bezpieczeństwa C, w okleinie PCV np. orzech, 2 zamki

patentowe w skrzydle, samozamykacz, ościeżnica w kolorze skrzydła

Pytanie 2

wymiarów zewnętrznych drzwi zewnętrznych stalowych, oraz o określenie kolorystyki stolarki. Odpowiedz 2

Drzwi zewnętrzne od strony zaplecza i drzwi zewnętrzne wejściowe do magazynku

oznaczone na projekcie jako DW2 DW3, zgodnie z wymiarami podanymi na rzucie

przyziemia w projekcie branży architektonicznej.

Drzwi DW3 – 80/200, szerokość w świetle ościeży 91/210cm

drzwi DW2 – 90/200, szerokość w świetle ościeży 101/210cm.

Drzwi stalowe, pełne, ocieplone w okleinie PCV np. orzech. Ościeżnica stalowa w

kolorze dopasowanym do koloru skrzydła. Klasa bezpieczeństwa C, klamka z szyldem,

po 2 zamki patentowe w skrzydle, samozamykacz.

Skrzydło drzwi wejściowych od strony zaplecza szerokość 90cm.

Drzwi zewnętrzne wejściowe główne oznaczone na projekcie jako DW1, wymiar

zgodnie z oznaczeniem na rzucie przyziemia branży architektonicznej 90+40/200,

pełne, wzmocnione, klasy bezpieczeństwa C, w okleinie PCV np. orzech, 2 zamki

patentowe w skrzydle, samozamykacz, ościeżnica w kolorze skrzydła.

Pytanie 3

wymiarów okien PVC wraz z ich ilością oraz określenie kolorystyki.

Odpowiedz 3

Należy przyjąć do kosztorysowania następujące ilości stolarki okiennej:

Zestawienie okien:

91/91 – 2 sztuki L

151/151 – 3 sztuki

251/151 – 1 sztuka

61/91 – 2 sztuki L

61/91 – 2 sztuki P

Stolarka okienna w kolorze białym

Pytanie 4

wymiarów parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

Odpowiedz 4

Do kosztorysu należy przyjąć ilość podokienników zewnętrznych zgodną z projektem

budowlanym. Wymienione zostaną wszystkie istniejące okna.

**Łączna ilość podokienników zewnętrznych 8 sztuk , w tym :**

Prefabrykowanych podokienników długości do 1m – 2 sztuki ( pomieszczenie nr 2

szatnia i pomieszczenie nr9 korytarz)

Prefabrykowane podokienniki długości ponad 1m – 6 sztuk ( okna 01L i 01P

zlokalizowane w pomieszczeniach sanitarnych, okna o wymiarach 61/91 zgrupowane

po dwa, posiadają jeden wspólny podokiennik dla dwóch okien, o długości ponad 1m)

**Łączna ilość podokienników wewnętrznych 10 sztuk, w tym :**

Podokienniki wewnętrzne długości do 1m – 6 sztuk

Podokienniki wewnętrzne długości ponad 1m – 4 sztuki

Parapety wewnętrzne płyta okleinowana w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

Pytanie 5

wymiarów skrzydeł wewnętrznych wraz z informacją, które skrzydła są łazienkowe.

Odpowiedz 5

Drzwi wewnętrzne typu Porta Nova Grupa 1 ,pełne. Proponowany kolor orzech. Kolor

do uzgodnienia z Inwestorem. Do wymiany należy przyjąć wszystkie drzwi, nie

przewiduje się pozostawienia istniejących ościeżnic i drzwi.

Zestawienie stolarki drzwiowej:

Drzwi wewnętrzne :D1 90/200 – 1 sztuka P – drzwi do kabin WC

D1 90/200 – 1 sztuka L – drzwi do kabin WC

D2 90/200 – 1 sztuka P – łazienkowe

D3 90/200 – łazienkowe – 2 sztuki P

D3 90/200 łazienkowe – 1 sztuka L

D4 90/200 – 1 sztuka L

D4 80/200 – 1 sztuka P

D5 90/200 – 2 sztuki P

D5 90/200 – 2 sztuki L

D6 90+40/200 – 1 sztuka L

Do wyceny należy przyjąć ościeżnice systemowe w kolorze drzwi wewnętrznych,

produkcji tego samego producenta co drzwi wewnętrznych np. Porta Nova grupa 1,

drzwi pełne, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, proponowany kolor : orzech. W

przypadku uzgodnienia z Inwestorem zastosowania innych drzwi niż Porta,

zastosować należy ościeżnice systemowe tego samego producenta co drzwi, kolor

identyczny z kolorem drzwi